Согласовано:

Общее собрание трудового коллектива протокол №\_2\_ от «17»января.2023 г. Председатель \_Сидорова С.А.\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Утверждаю**

Директор МАОУ «СОШ № 46»

Крамаренко Н.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приказ № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2023г.

**ИНСТРУКЦИЯ**

**по охране труда для учащихся при работе со швейными машинами в кабинете технологии**

**ИОТ-061-2023**

## 1. Общие положения инструкции по охране труда при работе со швейными машинами

1.1. Настоящая инструкция по охране труда при работе со швейными машинами (машинками) применяется учителем и учащимися на практических занятиях по технологии перед, после и во время работы со швейными машинками.

1.2. В кабинете обслуживающего труда (швейной мастерской) используют швейные машинки с электрическим приводом. На стене возле швейных машин в обязательном порядке находится инструкция по охране труда для учащихся при работе на швейных машинах и инструкция по охране труда при работе в швейной мастерской.

1.3. Ученик работает на швейной машинке только с разрешения учителя, сломанную швейную машинку нельзя использовать.

* 1. При работе на швейной машине на учащихся могут действовать опасные и вредные производственные факторы:
* подвижные части производственного оборудования;
* повышенная температура воздуха рабочей зоны;
* поражение электрическим током при выходе из строя электрической машины или повреждении шнура электропитания;
* недостаточная освещенность рабочей зоны.
	1. Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписания учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.

1.6.Учашиеся при работе со швейными машинками в кабинете технологии должны выполнять только порученную преподавателем работу и на закрепленном за ними оборудовании. При получении новой (незнакомой) работы необходимо пройти дополнительный инструктаж в отношении правильного и безопасного ее выполнения.

1.7. Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписания учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.

1.8. В кабинете технологии при работы со швейными машинками, должна быть медицинская аптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств.

* 1. Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.
	2. Обучающиеся, допустившие нарушение или невыполнение настоящей инструкции по охране труда при работе со швейными машинками, привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

## 2. Требования безопасности перед началом работы со швейными машинками

2.1. Перед началом урока, ученики приводят внешний вид в порядок: волосы убрать под косынку, стянуть лентой или резинкой, концы косынок и завязок не должны свисать. Рукава подкатать или застегнуть.

2.2. Осмотреть и привести в порядок рабочее место. Убрать лишние предметы, освободить проходы.

2.3. Убедиться, что рабочее место достаточно освещено.

2.4. Проверить надежность крепления съемных частей швейной машинки.

2.5. Убрать с платформы машины посторонние предметы, проверить прочно ли закреплена игла и лапка.

3. Требования безопасности во время работы учащихся на швейных машинах

3.1. Во время урока не наклоняйтесь близко к движущимся частям машинки.

3.2. Не загромождать свое рабочее место.

3.3. Не держите пальцы рук около лапки во избежание прокола иглой.

3.4. Перед стачиванием убедитесь в отсутствии булавок или иголок на линии изделия.

3.5. Во время работы ученика за швейной машинкой, возле его рабочего места не стоять, не ходить, во избежание случайного толчка.

3.6. Прокладывая ленту на ткани, ее следует держать двумя руками с двух сторон от иглы, чтобы избежать попадания пальцев рук под иглу.

3.7. Если произошла поломка швейной машинки, ученик прекращает работу и сообщает о повреждении учителю технологии. Производит замену иглы только учитель при выключенном двигателе машины.

3.8. Во избежание получения травм включение машины в работу следует производить плавным нажатием на пусковую педаль .

3.9. Не следует наклонять голову низко к швейной машинке.

3.10. Нити, обрезки тканей, случайно попавшие в приводной механизм машины, следует убирать только при выключенном электродвигателе машины.

3.11. Не следует прикасаться руками к движущимся частям машины и игле, не открывать и не снимать ограждения и предохранительные устройства на работающей машине.

3.12. Работая на швейной машине, обращайте внимание на правильное положение рук, ног и осанку.

3.13. Учитель технологии организовывает и контролирует процесс работы на швейных машинах учащихся, пользуясь при этом настоящей инструкцией по охране труда при работе со швейными машинами (машинками) и инструкцией по охране труда учителя технологии общеобразовательного учебного учреждения.

4. Требования безопасности по окончании работы учащихся на швейных машинках

4.1. Отключить машину от электросети. Очистить от пыли, оборванных нитей, кусочков ткани.

4.2. Убрать в отведенное место приспособления, инструмент.

4.3. Установить иглу в машине в крайнее нижнее положение.

4.4. Убрать своё рабочее место и сдать его учителю обслуживающего труда.

4.5. Доложить руководителю работ обо всех недостатках, которые имели место во время работы.

## 5. Требования безопасности в аварийных ситуациях

5.1. При неисправности швейной машинки, её поломке или видимых отклонений от норм пошива, ученик прекращает работу и немедленно сообщает об этом учителю технологии.

5.2. В случае поломки швейной иглы или булавки, обломки не бросать на пол, а убирать в урну.

5.3. При уколах и порезах, ученик сообщает о случившемся учителю технологии.

* 1. При возникновении аварийной ситуации (появление специфического запаха горелой резины или дыма, искрения, ощущения наличия электротока при прикосновении к металлическим частям и т.д.) необходимо отключить машину от электросети и не допускать посторонних лиц в опасную зону.
	2. Если произошло возгорание, сообщить учителю технологии, покинуть помещение. При необходимости вызвать пожарную часть.

5.6. В случае получения травмы необходимо немедленно оказать первую помощь пострадавшему, доложить о случившемся администрации образовательного учреждения, при необходимости организовать транспортировку пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение или вызвать службу скорой помощи, исходя из сложившейся обстановки.

**6. Заключительные положения инструкции по охране труда для учащихся при работе со швейными машинами в кабинете технологии**

6.1. Проверка и пересмотр настоящей инструкции по охране труда проводится не реже одного раза в 5 лет.

6.2. Инструкция по охране труда для учащихся при работе со швейными машинами в кабинете технологии должна быть досрочно пересмотрена в следующих случаях:

• при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда для учащихся при работе со швейными машинами в кабинете технологии;

• при изменении инструкций по охране труда для учащихся при работе со швейными машинами в кабинете технологии;

• по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных случаев и профессиональных заболеваний;

• по требованию уполномоченных представителей органов по труду субъектов Российской Федерации или органов федеральной инспекции труда.

6.3. Если в течение 5 лет со дня утверждения (введения в действие) данной инструкции по охране труда для учащихся при работе со швейными машинами в кабинете технологии условия труда не изменяются, то действие инструкции продлевается на следующие 5 лет.

6.4. Ответственность за своевременное внесение необходимых изменений и дополнений, а также пересмотр настоящей инструкции по охране труда возлагается на ответственного по охране труда в общеобразовательном учреждении.

Инструкцию разработал: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

С инструкцией ознакомлен (а)

«\_\_\_»\_\_\_\_\_20\_\_\_г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/